富士吉田市立小中学校（11校）等高速カラー複合機リース仕様書

1. 目的及び概要

富士吉田市立小中学校の職員室等にカラー複合機を設置し、校務の充実を図るとともに、ランニングコストの削減を実現することを目的とする。

1. 実施場所

別紙１・２の通り

1. 賃貸借期間

2025年10月1日～2030年9月30日

1. 納入期限

2025年9月30日までに各設置場所へ納入及び設置・設定を行うこと。

1. 導入の条件
2. 毎月末締め、翌月払いとすること。
3. 賃貸借期間中の保守業務費用を含めること。
4. 機器の輸送・設置にかかる費用を含めること。（撤去時も含む。）
5. 月間印刷枚数のインク費用を含めること。
6. 年間合計枚数に基づき月間印刷枚数を算定すること。また、月間印刷枚数は設置機器間で共有できること。
7. 超過従量料金をモノクロ・カラー別で明らかにすること。またその精算は、年間合計枚数を基にした全設置機器の実印刷枚数総数の差枚精算とすること。
8. 毎月月別の印刷実枚数の学校別総数を教育委員会に報告すること。
9. 機器の保守・管理に関する相談や操作方法等の相談に無料で即応できる体制を確立しておくこと。特に、導入直後は各学校との連絡を密にとり、機器等の不具合が発生した場合には、迅速に対応すること。
10. 機器の設置及び導入後のサポートに関して、別途契約するシステム保守委託業者と連携を取ること。
11. 保守

物件に故障または不具合が生じた場合、物件の設置した各学校からの通知により、以下の保守サービスを実施すること。

* 1. 賃借者からの要請に基づく物件の故障、不具合にかかる出張修理、調整作業
  2. 物件の保守サービスの過程で物件から取り出し、交換する部品等（以下交換部品という）の供給、交換、回収作業
  3. 修理及び部品の取替えが必要と判断された場合の、速やかな修繕対応及びこの時にかかる費用負担。
  4. 保守サービスの過程において、保守実施者の判断で物件を交換する必要がある場合の、物件とほぼ同等もしくは同等以上の複合機等への取り換え作業、及びこのときにかかる費用負担。

1. 納入場所

発注者及び別途契約するシステム保守業者の指示に従い、各学校に納入すること。

1. 納入機器

別紙のとおり

1. 機器設置
2. 設置・コピー機能及びファクシミリ機能の設定作業は納入業者が行うこと。ただし、IPアドレスの設定などネットワーク接続のための機器設定は別途契約するシステム保守委託業者と連携を取ること。
3. 設置に際し、作業日程を事前に提出すること。また、教育委員会及び各学校とスケジュール調整・設置場所を協議の上実施すること。
4. 機器の設置終了後に動作確認を行うこと。
5. 製品に付属しているマニュアル及び簡易版の機能一覧・操作方法が記載された表を提供すること
6. 導入後、別途契約するシステム保守委託業者と連携し、運用上の問題点、不具合等について協議し、解決を図ること。
7. その他
   1. 入札参加申請時に、納入予定機器の一覧表及び仕様が確認できるカタログ類を管財契約課に提出し、入札書提出までに了承を得ること。
   2. この仕様に定めのない事項及びこの仕様に関して疑義が生じたときは、双方協議して決定するものとする。

別紙１

納入機器詳細

1. 年間印刷枚数　（全複合機印刷総枚数）

4,000,000枚（7校合計）カラー・モノクロ合算

2.　仕様

　　機器・消耗品の管理上3機種の複合機は同一メーカーのものとする。

複合機A（1台）

|  |  |
| --- | --- |
| 機種 | A3カラー複合機 |
| 印刷方式 | インクジェット方式 |
| 印刷速度 | 100枚/分以上 |
| 給紙方式 | 用紙カセット4段及び手差しトレイあり |
| カセット給紙容量 | 600枚以上×4段 |
| 手差し給紙容量 | 150枚以上 |
| ウォームアップタイム | 20.5秒以下 |
| 自動印刷両面印刷 | 標準 |
| 複写原稿サイズ | A3サイズ |
| 自動紙送り装置 | 〇 |
| スキャナー機能 | カラースキャナ |
| ファックス機能 | × |
| 本体消費電力 | 320W以下 |
| ネットワーク | 有線LAN、無線LAN対応 |
| フィニッシャー機能 | 無し |
| フィニッシャー消費電力 | - |

複合機B

|  |  |
| --- | --- |
| 機種 | A3カラー複合機 |
| 印刷方式 | インクジェット方式 |
| 印刷速度 | 100枚/分以上 |
| 給紙方式 | 用紙カセット4段及び手差しトレイあり |
| カセット給紙容量 | 600枚以上×4段 |
| 手差し給紙容量 | 150枚以上 |
| ウォームアップタイム | 20.5秒以下 |
| 自動印刷両面印刷 | 標準 |
| 複写原稿サイズ | A3サイズ |
| 自動紙送り装置 | 〇 |
| スキャナー機能 | カラースキャナ |
| ファックス機能 | × |
| 本体消費電力 | 320W以下 |
| ネットワーク | 有線LAN、無線LAN対応 |
| フィニッシャー機能 | 平綴じステープル |
| フィニッシャー消費電力 | 170W以下 |
| その他 | 各学校に整備してある大判プリンター  EPSON　SC-T5455と連動性があるもの |

複合機C

|  |  |
| --- | --- |
| 機種 | A3カラー複合機 |
| 印刷方式 | インクジェット方式 |
| 印刷速度 | 22枚/分以上 |
| 給紙方式 | 用紙カセット2段及び手差しトレイあり |
| カセット給紙容量 | 550枚以上が1段　250枚以上が1段 |
| 手差し給紙容量 | 85枚以上 |
| ウォームアップタイム | 20.5秒以下 |
| 自動印刷両面印刷 | 標準 |
| 複写原稿サイズ | A3サイズ |
| 自動紙送り装置 | 〇 |
| スキャナー機能 | カラースキャナ |
| ファックス機能 | 〇 |
| 本体消費電力 | 71W以下 |
| ネットワーク | 有線LAN、無線LAN対応 |
| フィニッシャー機能 | 無し |
| フィニッシャー消費電力 | - |

3.納入機器台数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機関名 | 複合機種別 | 台数 |
| 富士吉田市教育委員会  学校教育課 | 複合機A | 1台 |
| 下吉田第一小学校 | 複合機B | 1台 |
| 複合機C | 1台 |
| 下吉田第二小学校 | 複合機B | 1台 |
| 複合機C | 1台 |
| 下吉田東小学校 | 複合機B | 1台 |
| 複合機C | 1台 |
| 明見小学校 | 複合機B | 1台 |
| 複合機C | 1台 |
| 吉田小学校 | 複合機B | 1台 |
| 複合機C | 1台 |
| 吉田西小学校 | 複合機B | 1台 |
| 複合機C | 1台 |
| 富士小学校 | 複合機B | 1台 |
| 複合機C | 1台 |
| 吉田小学校院内分校 | 複合機C | 1台 |

別紙２

納入機器詳細

1. 年間印刷枚数　（全複合機印刷総枚数）

2,000,000枚（4校合計）カラー・モノクロ合算

2.　複合機仕様

　　機器・消耗品の管理上２機種の複合機は同一メーカーのものとする。

複合機B

|  |  |
| --- | --- |
| 機種 | A3カラー複合機 |
| 印刷方式 | インクジェット方式 |
| 印刷速度 | 100枚/分以上 |
| 給紙方式 | 用紙カセット4段及び手差しトレイあり |
| カセット給紙容量 | 600枚以上×4段 |
| 手差し給紙容量 | 150枚以上 |
| ウォームアップタイム | 20.5秒以下 |
| 自動印刷両面印刷 | 標準 |
| 複写原稿サイズ | A3サイズ |
| 自動紙送り装置 | 〇 |
| スキャナー機能 | カラースキャナ |
| ファックス機能 | × |
| 本体消費電力 | 320W以下 |
| ネットワーク | 有線LAN、無線LAN対応 |
| フィニッシャー機能 | 平綴じステープル |
| フィニッシャー消費電力 | 170W以下 |
| その他 | 各学校に整備してある大判プリンター  EPSON　SC-T5455と連動性があるもの |

複合機C

|  |  |
| --- | --- |
| 機種 | A3カラー複合機 |
| 印刷方式 | インクジェット方式 |
| 印刷速度 | 22枚/分以上 |
| 給紙方式 | 用紙カセット2段及び手差しトレイあり |
| カセット給紙容量 | 550枚以上1段　250枚以上が1段 |
| 手差し給紙容量 | 85枚以上 |
| ウォームアップタイム | 20.5秒以下 |
| 自動印刷両面印刷 | 標準 |
| 複写原稿サイズ | A3サイズ |
| 自動紙送り装置 | 〇 |
| スキャナー機能 | カラースキャナ |
| ファックス機能 | 〇 |
| 本体消費電力 | 71W以下 |
| ネットワーク | 有線LAN、無線LAN対応 |
| フィニッシャー機能 | 無し |
| フィニッシャー消費電力 | - |

3.納入機器台数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機関名 | 複合機種別 | 台数 |
| 下吉田中学校 | 複合機B | 1台 |
| 複合機C | 2台 |
| 明見中学校 | 複合機B | 1台 |
| 複合機C | 1台 |
| 吉田中学校 | 複合機B | 1台 |
| 複合機C | 1台 |
| 富士見台中学校 | 複合機B | 1台 |